
**Práctica 3. Acondicionamiento de galgas.**

# Introducción

En esta práctica vamos a acondicionar unas galgas para implementar una balanza de precisión.

El objetivo es diseñar un sistema para medir la deformación causada por un peso sobre una regla metálica y con ello, al ser la deformación proporcional al peso, poder medir el peso.

Para ello podemos usar las siguientes ecuaciones:



Equation 1 Relación entre fuerza y deformación.

Por tanto, para poder sacar la relación entre la fuerza y deformación, se van a tener que calcular una serie de variables que afectan a la relación. Afortunadamente, todas ellas salvo E (el módulo de Young), son variables geométricas, así que son fáciles de calcular.

Esta última es una variable intrínseca del material, y se tendrá que sacar mediante ensayos, ya que existe una gran variabilidad entre varas (y tanto…).

# Circuito de acondicionamiento

Diagram

Description automatically generated

Figure 1 Implementación práctica del circuito de puente con chopping.

# Obtención del módulo de Young

Para obtener el módulo de Young se ha realizado un ensayo para obtener la frecuencia de oscilación libre del sistema, para ello se ha colocado la salida de del circuito de acondicionamiento en un osciloscopio (con tensión de alimentación constante dentro del puente).

Chart, line chart

Description automatically generated

Figure 2 Respuesta del sensor ante un golpe.

Tras soltar la regla desde un punto donde está flexionada, se puede ver que esta empieza a oscilar, estas oscilaciones se producen, a grandes rasgos siguiendo una señal senoidal exponencial decreciente. Tal y como se ve en la Figure 2, la frecuencia de esta exponencial es de 7.353Hz. Esta frecuencia es por definición la frecuencia de oscilación natural.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Equation 2 Pulsación de resonancia propia de la estructura

Usando esta ecuación finalmente se ha conseguido el siguiente valor de E:

Este valor es más pequeño de lo esperable, ya que el acero suele tener un valor cercano a los 210 GPa, pero está en el mismo orden de magnitud, así que se toma como correcto.

# Medida del peso

Para medir el peso existen diferentes formas de hacerlo. En primer lugar, se puede encontrar la relación entre el peso y la tensión y usar dicha función en el microcontrolador.

En segundo lugar, se puede realizar una serie de ensayos experimentales con los que hacer una curva de calibración y calcular mediante interpolación entre medidas el peso usado.

Para esta práctica se han usado ambos métodos.

## Ecuación del peso

Usando el valor del módulo de Young del apartado anterior, se puede calcular la relación entre el peso y la deformación usando la Equation 1 Relación entre fuerza y deformación.

Por otra parte, en el Apartado2 se ha dimensionado de tal forma que se tiene la siguiente relación entre la tensión y la deformación.

## Tabla de interpolación