**Sensor de orientación automática para un monitor**

# Introducción

El objetivo de este proyecto es crear un sensor para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de un ordenador. Dicho cambio, se realizará una vez el ángulo de la pantalla pase de unos valores en concreto, momento cuando se mandará la señal por UART al ordenador para cambiar de orientación.

Para obtener el ángulo del monitor se usará un sensor de aceleración analógico para medir la dirección de la gravedad. Además, habrá un botón para recalibrar la orientación que se toma como 0 grados.

# Acondicionamiento del acelerómetro

El acelerómetro que se va a usar es el ADXL335, que es un acelerómetro de 3 ejes, el cual puede medir aceleraciones de hasta 3g en las tres direcciones del espacio, tanto en sentido positivo como negativo.

Para determinar el ángulo de la pantalla, se necesita medir la aceleración en dos ejes, en este caso se han elegido X e Y, cuyas direcciones se representan en el propio acelerómetro, tal como se puede ver en Ilustración 1.




Ilustración 1 ADXL335

En el proyecto, el rango de medida de la aceleración va a ser ±g, y la tensión que dan los pines en función de la aceleración que hay en su eje correspondiente es

Insertar curva de calibración acelerómetro

Para aprovechar todo el rango de tensión, se va a acondicionar el acelerómetro haciendo un ajuste de ganancia utilizando el circuito mostrado en Ilustración 2, donde los valores de los componentes son:

* E = 1.65V
* R1 =
* R2 =
* Amplificadores operacionales alimentados entre 3.3V-0V.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración 2 Acondicionamiento acelerómetro

Para poder distinguir entre aceleraciones positivas y negativas, se ha ajustado E para tener Vo=1.65V cuando no hay aceleración, y la ganancia (-R2/R1), se ha ajustado para tener Vo = 0 cuando la aceleración es máxima (1 g) y Vo = 3.3V cuando la aceleración es mínima (-1g). La tensión de salida es lineal respecto a la aceleración, pero la pendiente es negativa. Esto no supone ningún problema, ya que se hará la respectiva corrección cuando se obtenga de forma digital la aceleración a partir de la medida de Vo.

El acelerómetro se ha conectado al circuito de acondicionamiento a través de un buffer para aislarlo.

Se necesitan montar dos circuitos de acondicionamiento, uno para el pin correspondiente al eje X y otro para el pin correspondiente al eje Y.